**Doppelhaken Edelstahl hochglanzpoliert**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert

Artikelnummer: **4042P**

Ausschreibungstext

Doppelter Kleiderhaken.

Garderobenhaken für Wandmontage.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Verdeckte Befestigungen.

Rohr Ø 20, Stärke 1 mm.

Maße: Ø 62 x 55 x 95 mm.

30 Jahre Garantie.