**Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3**

Besonders leichte Betätigung

Einhandbedienung, Wandmontage, Auslauf fest

Artikelnummer: **794360**

Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Wandmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Körper aus Metall verchromt G 1/2B.

Auslauf fest L. 150 mm.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

S-Anschlüsse G 1/2B für Mittenabstand 130 bis 170 mm.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.