**Komfort-Rückenlehne für Duschsitz**

Rückenlehne für Duschsitz

Gestell Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

Artikelnummer: **510429S**

Ausschreibungstext

Hochwiderstandsfähige Komfort-Rückenlehne.

Rückenlehne für Duschsitz für behinderte oder bewegungseingeschränkte Personen.

Breite Ausführung für Duschsitze Art. 510420S und 510430S.

Antibakterielle Behandlung der Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum und Schimmel.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Abnehmbare, geschlossene Rückenlehne aus hochwiderstandsfähigem Polymer.

Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine®, etc.) und Reinigungsmitteln.

Anti-UV-Behandlung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32. Oberfläche Edelstahl Seidenglanz UltraSatin.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 56 x 420 x 410 mm.

Rückenlehne für Duschsitz mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.