**Dusch-Klappsitz mit Fuß Komfort**

Klappsitz für Wandmontage

Gestell Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

Artikelnummer: **510430S**

Ausschreibungstext

Komfort-Duschklappsitz hochwiderstandsfähig mit Fuß.

Klappsitz für Wandmontage zur festen Installation.

Duschsitz für behinderte oder bewegungseingeschränkte Personen.

Breite Ausführung.

Antibakterielle Behandlung der Sitzfläche: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum und Schimmel.

Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer.

Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine®, etc.) und Reinigungsmitteln.

Anti-UV-Behandlung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32.

Oberfläche Edelstahl Seidenglanz UltraSatin.

Verstärkung durch einklappbaren Fuß aus Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 25.

Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 506 x 420 x 480 mm.

Platzbedarf zusammengeklappt: 130 x 540 mm.

Auf mehr als 250 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg.

Klappsitz für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.