**Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne**

Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Keramikkartusche

Abnehmbarer Schwenkauslauf aus Edelstahl

Artikelnummer: **2870T3**

Ausschreibungstext

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage mit hohem Schwenkauslauf H. 320.

Mischbatterie mit 2 abnehmbaren Edelstahlausläufen.

Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mischbatterie besonders für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken geeignet.

Einhebelmischer geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.