**Rundes Einbaubecken HEMI Ø 385**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - Zum Einbau von oben oder unten

Artikelnummer: **120490**

Ausschreibungstext

Rundes Einbaubecken zum Einbau von oben oder von unten.

Becken-Innendurchmesser: 385 mm.

Durchmesser des Montageausschnitts: 400 mm bei Einbau von oben, 380 mm bei Einbau von unten.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 0,8 mm.

Becken nahtlos aus einem Stück gepresst.

Kanten abgerundet.

Mit Ablaufventil 1 1/4".

Ohne Überlauf.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 1,6 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0213490201].