**Waschrinne CANAL für Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - B. 1.400 mm

Ohne Hahnloch

Artikelnummer: **120260**

Ausschreibungstext

Waschrinne für Wandmontage, 2-3 Waschplätze - 1.400 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: Innenkörper 0,8 mm, abgekanteter Rand und Wandkonsolen 1,5 mm.

Einfache Montage: keine Abdeckleiste erforderlich, geringes Gewicht.

Für Armaturen für Wand- oder Standmontage.

Ablauf seitlich rechts.

Ohne Hahnloch.

Mit Ablaufventil 1 1/2". Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296.

Gewicht: 8,5 kg.

Auf Wunsch erhältlich: Rückwand aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 (Art. 100260).

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0211260015]