**Handwaschbecken SXL auf Säule**

Edelstahl Werkstoff 1.4301satiniert - Fußbetätigung

Mit integrierter Armatur

Artikelnummer: **180300**

Ausschreibungstext

Handwaschbecken auf Säule mit Fußbetätigung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 0,8 mm.

Mit Schwanenhalsauslauf und Selbstschlussventil mit 7 Sekunden Laufzeit.

Einfache Wartung: frontseitige Revisionsöffnung.

Vormontiertes Ablaufventil 1 1/4".

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 10 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 3410300003]