**WC S21 S wandhängend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Artikelnummer: **110310**

Ausschreibungstext

Wandhängendes Tiefspül-WC, B. 360 x H. 350 x T. 535 mm.

Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen.

Klares, elegantes Design.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene.

Pflegeleicht durch abgerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite.

Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand.

Spülrohranschluss waagerecht Ø 55 mm.

Abgang waagerecht Ø 100 mm.

Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich.

Körper unten geschlossen.

Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung. Durch Edelstahlstopfen verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz.

Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene.

Edelstahl-Wandmontageplatte und 6 TORX-Sicherheitsschrauben im Lieferumfang enthalten.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997.

Gewicht: 11 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0112030001]