**Urinalrinne L**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - B. 1.200 mm - Fußbodeneinbau

Artikelnummer: **130210**

Ausschreibungstext

Urinalrinne für Fußbodeneinbau, B. 1.200 x H. 1.020 x T. 300 mm .

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Spülwasseranschluss von hinten.

Mit 2 Spritzköpfen aus Edelstahl und 2 Schläuchen.

Wasserersparnis: optimale Spülung mit 0,1 l/Sek. pro Platz, entspricht 0,3 l pro Platz und Nutzung.

Ablauf mittig.

Mit Ablaufventil 1 1/2" und integriertem Siphon (Art. 785000).

Gewicht: 25,4 kg.

Möglichkeit, eine oder mehrere Schamwände aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 zu verwenden; diese sind an der gewünschten Stelle direkt an der Urinalrinne zu befestigen.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0310210001]