**OP-Waschrinne mit hoher Rückwand**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - 1 Waschplatz

Mit 1 Armaturenbohrung Ø 22 pro Waschplatz

Artikelnummer: **181100**

Ausschreibungstext

OP-Waschrinne für Wandmontage mit Rückwand 360 mm.

Geeignet für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm.

B. 700 mm, 1 Waschplatz. Mit 1 Armaturenbohrung Ø 22.

Glatte Oberfläche und gerundete Innenkanten für einfache Reinigung.

Ablauf seitlich rechts. Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296.

Gewicht: 13,8 kg.

30 Jahre Garantie.