**Ausgussbecken/Waschtisch-Kombination bodenstehend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Mit Hahnloch Ø 35 rechts

Artikelnummer: **180140**

Ausschreibungstext

Bodenstehende Ausgussbecken/Waschtisch-Kombination.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1 mm.

Glatte Oberfläche für einfache Reinigung.

Füße höhenverstellbar bis 25 mm.

Einfache Wartung: frontseitige Revisionsöffnung.

Mit Hahnloch Ø 35 rechts.

Mit Ablaufventil 1 1/4" für den Waschtisch und 1 1/2" für das Ausgussbecken.

Ohne Überlauf.

Mit Edelstahl-Klapprost als Eimerauflage.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 22 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0710140000]