**Fäkalienausguss XL P bodenstehend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - Spülwasseranschluss oben

Artikelnummer: **182070**

Ausschreibungstext

Fäkalienausguss/Speibecken bodenstehend.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Glatte Oberfläche für einfache Reinigung.

Mit umlaufendem Spülrand.

Spülrohranschluss Ø 55 mm senkrecht.

Abgang Ø 100 mm waagerecht oder senkrecht. Mit PVC-Ablaufrohr.

Siphon verdeckt: Körper unten geschlossen.

Schnelle und einfache Montage: 2 Revisionsöffnungen mit TORX-Sicherheitsschrauben.

Mit Edelstahl-Klapprost als Eimerauflage.

Gewicht: 16 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0710200007]