**Fäkalienausguss XL S wandhängend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - Spülwasseranschluss hinten

Artikelnummer: **182160**

Ausschreibungstext

Fäkalienausguss/Speibecken wandhängend.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Glatte Oberfläche für einfache Reinigung.

Mit umlaufendem Spülrand.

Spülrohranschluss Ø 55 mm waagerecht.

Abgang Ø 100 mm verdeckt waagerecht.

Siphon verdeckt: Körper unten geschlossen.

Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene.

Mit Edelstahl-Klapprost als Eimerauflage.

Gewicht: 15 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0711210006]