**Duschelement SECURITHERM**

Selbstschließend und mechanisch, mit Thermostat und zwei Oberteilen

Anschl. hinten, Brausekopf fest, Handbrause, Edst.

Artikelnummer: **792334**

Ausschreibungstext

Duschelement mit zwei Oberteilen und Thermostat:

Gehäuse aus Edelstahl satiniert für Aufputzmontage, große Ausführung.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop, mit Wandhalter.

Selbstschluss-Armatur ~30 Sekunden mit besonders leichter Betätigung für die Betätigung des festen Brausekopfs ROUND.

Nicht-selbstschließende Armatur für die Betätigung der Handbrause.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Mit Vorabsperrungen.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.