**Haltegriff gerade Be-Line® weiß, 400 mm, Ø 35,**

Aluminium pulverbeschichtet matt weiß

Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite

Artikelnummer: **511904W**

Ausschreibungstext

Haltegriff gerade Be-Line® Ø 35, für bewegungseingeschränkte Personen.

Bietet Halt, Stütze und Hilfe beim Aufrichten, für WC, Dusche oder Wanne.

Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet matt weiß für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigung.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Mittenabstand 400 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie auf den Griff, CE-Kennzeichnung.