**Dusch-Klappsitz Be-Line**

Abnehmbarer Klappsitz für Wandmontage

Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic

Artikelnummer: **511920C**

Ausschreibungstext

Abnehmbarer Duschklappsitz Be-Line® für Wandmontage.

Duschsitz für behinderte oder bewegungseingeschränkte Personen.

Breite Design-Ausführung.

Abnehmbar: leicht abzuklipsen, mit Diebstahlsicherung; Anzahl an Sitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf; Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen.

Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer ermöglicht Installation ohne Fuß, an tragender Wand.

Rutschhemmende Oberfläche.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Betadine®.

Montageplatte aus Aluminium massiv pulverbeschichtet anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zu einer hellen Wand.

5 verdeckte Befestigungspunkte.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 455 x 450 x 90 mm.

Platzbedarf zusammengeklappt: 85 x 470 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

Klappsitz für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.