**Wandkonsole für Duschsitz-Abdeckung**

Für Wandmontage, ohne Befestigungsflansch

Matt weiß

Artikelnummer: **511921W**

Ausschreibungstext

Wandkonsole matt weiß ohne Befestigungsflansch.

Abnehmbare Design-Wandkonsole: dient zur Abdeckung des Befestigungsflanschs bei Demontage des Duschsitzes Be-Line.

Anzahl an Duschsitzen für behinderte Personen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf; Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen.

Antibakterielle Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Maße: 55 x 275 x 90 mm.

Abnehmbare Wandkonsole mit 30 Jahren Garantie.