**WC-Papierhalter / Reservepapierhalter**

Rollenhalter

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert

Artikelnummer: **510083P**

Ausschreibungstext

WC-Papierhalter für Wandmontage.

Abroller für Toilettenpapier oder Reservepapierhalter.

Kann horizontal montiert werden für klassische Nutzung oder vertikal für Nutzung als Reservepapierhalter.

Rohr Ø 20, Stärke 1 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Verdeckte Befestigungen.

30 Jahre Garantie.