**WC MONOBLOCO 700 PMR mit Spülkasten**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Artikelnummer: **110790**

Ausschreibungstext

Bodenstehendes Tiefspül-WC mit Spülkasten, Zweimengenspülung 3l/6l, B. 370 x H. 895 x T. 700 mm.

Mit verlängertem Becken 700 mm für komfortable Nutzung durch bewegungseingeschränkte Personen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für optimale Hygiene.

Pflegeleicht durch abgerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite.

Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand. Spülwasseranschluss verdeckt von unten oder Aufputz seitlich (rechts/links).

Abgang innenliegend waagerecht oder senkrecht. Mit PVC-Ablaufrohr.

Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung. Durch Edelstahlstopfen verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz.

Schnelle Montage: 2 Revisionsöffnungen mit TORX-Sicherheitsschrauben.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997.

30 Jahre Garantie.

Gewicht: 22 kg.