**Urinal DELTA wandhängend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - Anschluss und Abgang sichtbar

Artikelnummer: **134710**

Ausschreibungstext

Einzelurinal wandhängend spülrandlos.

Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Spülwasseranschluss von oben (sichtbar).

Abgang verdeckt oder offen. Siphon verdeckt.

Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene.

Mit Siphon 1 1/2" (DN 40). Mit Befestigungsmaterial und TORX-Sicherheitsschrauben.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407.

Gewicht: 7,5 kg.

30 Jahre Garantie.