**Handwaschbecken COMMISSARIAT aus Edelstahl zum Wandeinbau**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Artikelnummer: **160330**

Ausschreibungstext

Einbau-Handwaschbecken für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum.

Innenmaße des Beckens: 290 x 290 x 350 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 2 mm.

Kanten abgerundet.

Geeignet für JVAs, Polizeipräsidien etc.

Vandalenschutz: Wasseranschluss und Ablauf für den Nutzer unzugänglich.

Ohne Armatur. Empfehlung: elektronische Armatur Art. 447100 verwenden.

Gewicht: 12,5 kg.

30 Jahre Garantie.