**Edelstahlspiegel rechteckig, H. 1000 mm**

Badspiegel bruchfest

Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert

Artikelnummer: **3459**

Ausschreibungstext

Rechteckiger Wandspiegel aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert.

Für inklusive Sanitärräume, Höhe ermöglicht Nutzung im Stehen, Sitzen oder aus dem Rollstuhl.

Mit Holz-Platte aufgefüttert, Stärke 13 mm.

6 Befestigungspunkte. Verdeckte Befestigungen.

Anzubringen auf einer ebenen Oberfläche.

Bruchfester Spiegel.

Maße: 13 x 600 x 990 mm.

30 Jahre Garantie.