**Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4**

Netzbetrieb (UP-Netzteil)

Unterputz, L. 220, Elektronik integriert

Artikelnummer: **493500**

Ausschreibungstext

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Wandmontage, Fertigbauset:

Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Edelstahl verchromt L. 220 mm.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

Vorabsperrungen.

Für Wandmontage.

UP-Wasseranschlüsse 1/2".

Anschluss von oben oder von unten.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Seitlicher Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Anschlussmodul Art. 484012 bestellen.