**Anschluss gerade**

G 1/2B x G 3/4B

L. 90 mm, 2 Stück

Artikelnummer: **855755UK.2P**

Ausschreibungstext

Anschluss gerade für Hinterwandmontage.

G 1/2B x G 3/4B.

L. 90 mm.

Rosette Ø 65.

Messing verchromt.

MIt STOP/CHECK-Funktion:

- STOP-Funktion: Absperrventil integriert.

- CHECK-Funktion: Funktionskontrolle der Rückflussverhinderer, wenn vorhanden (DELABIE-Patent).

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.