**Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3**

Besonders leichte Betätigung

Einhandbedienung, UP, L. 110

Artikelnummer: **794050**

Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Wandmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt L. 110 mm.

Für Wandmontage G 1/2B.

Anschluss von oben oder von unten.

UP-Wasseranschlüsse.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.