**Selbstentleerendes Duschsystem mit EP-Einhebelmischer**

Duschsystem mit Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK

Artikelnummer: **2539EPHYG**

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Einhebelmischer.

Duschsystem SECURITHERM mit Entleerventil.

• Mischbatterie mit Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.

Mischbatterie mit 2 S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

• Handbrause verchromt (Art. 813) mit Brauseschlauch (Art. 834T3) und schwenkbarem verchromtem Wandhalter (Art. 845).

• Entleerventil gegen Stagnation G 1/2 x G 1/2B zur Anordnung zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch, zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause (Art. 880).

Duschsystem besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.