**Duschsystem mit EP-Einhebelmischer**

Duschsystem mit Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK

Artikelnummer: **2539EPKIT**

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Einhebelmischer.

• Duschsystem für Wandmontage mit Brause-Einhebelmischer EP.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion (EP) und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.

Mischbatterie mit 2 S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

• Höhenverstellbare Handbrause (Art. 813) auf verchromter Brausestange mit Brauseschieber (Art. 821), Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 834T1).

• Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).

Duschsystem besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.