**Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion für Fernbetätigung**

Einhebelmischer EP für Armaturen mit Auszugbrause

Mischbatterie mit Bügelgriff

Artikelnummer: **2542EP**

Ausschreibungstext

Einhebelmischer einzeln für Fernbetätigung, für Tischeinbau.

Einloch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion.

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Betätigung durch Bügelgriff.

Körper aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Einhand-Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.