**Handwaschbecken BOB HD**

Edelstahl 1.4301 satiniert - Für Wandmontage, Ablauf verdeckt

Ohne Hahnloch

Artikelnummer: **164130**

Ausschreibungstext

Handwaschbecken für Wandmontage.

Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Vandalenschutz: Handwaschbecken unten geschlossen, Siphon verdeckt, verstärkte Wandmontageplatte.

Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene.

Mit Ablaufventil 1 1/2" und Siphon.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 5,5 kg.

30 Jahre Garantie.