**Brauseschlauch BIOSAFE aus Polyurethan**

Für Auszugbrause

Artikelnummer: **837T4**

Ausschreibungstext

Brauseschlauch BIOSAFE L. 1,60 m zur Begrenzung des Bakterienwachstums für Auszugbrause (außer Art. 2597).

Brauseschlauch aus transparentem Polyurethan, innen und außen glatt, geringes Wasservolumen (Innen-Ø 6).

Konusmutter Metall G 1/2.