**Abdeckung für Stützklappgriffe Be-Line mit Befestigungsflansch**

Anthrazit-metallic

Mit Befestigungsflansch

Artikelnummer: **511950FC**

Ausschreibungstext

Abdeckung für Stützklappgriffe Be-Line®.

Dient zur Abdeckung der Befestigungsschrauben bei Demontage des Stützklappgriffs.

Anzahl an Klappgriffen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf.

Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Abdeckung anthrazit-metallic mit Befestigungsflansch.

30 Jahre Garantie.