**Be-Line® Stützklappgriff anthrazit, L. 650 mm**

Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic

Ø 42

Artikelnummer: **511960C**

Ausschreibungstext

Be-Line® Stützklappgriff für mobilitätseingeschränkte Personen.

Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer für WC oder Dusche.

Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang.

Abnehmbar: leicht abzuklipsen, mit Diebstahlsicherung. Anzahl an Griffen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf.

Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen.

Klappgriff mit abgebremstem Herunterklappen und Arretierung in vertikaler Position.

Aluminiumrohr.

Abgerundetes Profil Ø 42 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zu hellen Wänden.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 5 mm.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 650 x 210 x 120 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie auf den Klappgriff.

CE-Kennzeichnung.