**Urinal DELTA TC wandhängend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - Spülwasseranschluss hinten

Artikelnummer: **160770**

Ausschreibungstext

Einzelurinal wandhängend spülrandlos für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1,2 mm.

Spülwasseranschluss von hinten (verdeckt).

Vandalenschutz: Abgang verdeckt, Siphon verdeckt.

Zuschneidbare Gewindestange 200 mm (andere Längen auf Anfrage).

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407.

Gewicht: 8 kg.

30 Jahre Garantie.