**Fallsicherung für Handbrause**

Für Brausestange Ø 25 - 35

Artikelnummer: **830**

Ausschreibungstext

Fallsicherung für Handbrause zur Montage auf Brausestange Ø 25 bis 35 mm.

Vorrichtung ergänzt die Halterung der Handbrause und ist am Brauseschlauch zu befestigen.

Fallsicherung: verhindert direkten Kontakt der Handbrause mit dem Boden oder Ablauf (Schutz vor Verunreinigung durch Bakterien).

30 Jahre Garantie.