**Einhebelmischer für Waschtisch**

Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Keramikkartusche

Einhebelmischer mit festem Auslauf H. 205 L. 170

Artikelnummer: **2565T5**

Ausschreibungstext

Hoher Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage mit festem Auslauf H. 205 L. 170.

Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL möglich.

Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.