**Komfort-Rückenlehne Be-Line® für WC**

Gestell Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic

Polyurethan schwarz

Artikelnummer: **511928C**

Ausschreibungstext

Komfort-Rückenlehne Be-Line® für WC für bewegungseingeschränkte Personen.

Gestell aus Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic.

Weiche Rückenlehne aus Polyurethan.

Maße: 150 x 513 x 173 mm.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.