**Gefängniskombination KOMPACT - Mit Waschtisch und hängendem WC**

Edelstahl 1.4301 satiniert - Vorwandmontage - WC hängend mittig

Mit Spülkasten

Artikelnummer: **162500**

Ausschreibungstext

Gefängniskombination mit Spülkasten, WC hängend mittig und integriertem WC-Papierrollenfach.

Für Vorwandmontage über 3 Revisionsöffnungen, davon 2 seitlich und 1 oben, mit TORX-Sicherheitsschrauben.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 2 mm.

Ecken und Kanten gerundet für hohe Nutzerfreundlichkeit.

Glatte Oberfläche für einfache Reinigung.

Geeignet für JVAs, Polizeipräsidien etc.

WC vollständig am Gehäusekörper verschweißt, nicht verschraubt: erleichtert die Reinigung und schützt gegen Verbergen von Gegenständen.

Waschtisch mit Selbstschlussventil: vandalengeschützter Druckknopf aus Edelstahl mit Antiblockiersicherheit, Laufzeit 7 Sekunden, G 1/2B.

WC mit 6l-Spülkasten.

Wasseranschluss: Waschtisch G 1/2B, WC G 3/8B.

Abgang innenliegend waagerecht Ø 100 mm.

Waschtisch-Siphon im Lieferumfang enthalten.

Einfache Montage: nur ein Ablauf für WC und Waschtisch, wasserseitige und abwasserseitige Anschlüsse bereits vormontiert.

Gewicht: 36 kg.

30 Jahre Garantie.