**Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM**

Elektronisch für Batteriebetrieb, mit Thermostat, verkalkungsarme Düse

Anschluss von oben, anodisiertes Aluminium

Artikelnummer: **714906**

Ausschreibungstext

Elektronisches Duschelement mit Thermostat - Anschluss von oben:

Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.

Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Fester, vandalengeschützter und verkalkungsarmer Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler.

Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.

Mit integrierten Vorabsperrungen.

Anschlüsse G 1/2B von oben.

Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Die SECURITHERM Technologie:

Thermostat-Mischbatterie für Brause direkt im Kopf des Duschelements integriert.

Einstellung der Temperatur durch den Installateur.

Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.