**Einhebelmischer für Waschtisch**

Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Keramikkartusche

Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 165 L.140

Artikelnummer: **2564T1**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 165 L.140.

Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.

Mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8.

Verstärkte Befestigung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.