**Waschtisch TEK mit 2 Betätigungsknöpfen**

Edelstahl 1.4301 satiniert - Für Wandmontage, Ablauf verdeckt

Mit integrierter Armatur

Artikelnummer: **161360**

Ausschreibungstext

Waschtisch für Wandmontage.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Vandalenschutz: Waschtisch unten geschlossen, Siphon verdeckt.

Mit Selbstschluss-Armatur: vandalengeschützter Druckknopf aus Edelstahl mit Antiblockiersicherheit, Laufzeit 7 Sekunden.

Mit 2 Betätigungsknöpfen Kalt-/Mischwasser.

Eingeprägter, flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt.

Ohne Überlauf.

Mit Siphon.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 8,6 kg.

30 Jahre Garantie.