**Rückenlehne für Duschsitz Be-Line®**

Rückenlehne für Duschsitz

Artikelnummer: **511929**

Ausschreibungstext

Rückenlehne für Duschsitz für behinderte oder bewegungseingeschränkte Personen.

Breite Design-Ausführung für Duschsitze Art. 511920C, 511920W, 511920BK, 511930C, 511930W und 511930BK.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Geschlossene Rückenlehne aus hochwiderstandsfähigem Polymer.

Rutschhemmende Oberfläche.

Oberfläche matt weiß für visuell kontrastierende Gestaltung zu einer dunklen Wand.

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln.

4 verdeckte Befestigungspunkte.

Eine Schraube Ø 5 x 60 mm und 2 Schrauben Ø 5 x 50 im Lieferumfang enthalten.

Maße: 450 x 415 x 40 mm.

Rückenlehne für Duschsitz mit 30 Jahren Garantie.