**Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP 2 Betätigungen**

Antiblockiersicherheit (AB)

Hw.-Mont., G 1/2B

Artikelnummer: **748210**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Hinterwandmontage:

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

2 Betätigungen: 1 Druckknopf Mischwasser und 1 Druckknopf Kaltwasser.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B.

Betätigung ≤ 200 mm, Auslauf ≤ 230 mm.

Wandbündiger, suizidhemmender Druckknopf.

Verdrehsicherung und Kontermutter.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Druckknopfes.

30 Jahre Garantie.