**Geschirrspülbrause-Garnitur schwarz ohne Armatur mit kurzem Steigrohr**

Mit Auslaufventil und schwenkbarem Auslaufrohr

Schlauch schwarz + Handbrause mit Antikalk-Noppen

Artikelnummer: **435622**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur schwarz ohne Armatur, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.

- Volle Wasserleistung nach 1/4-Umdrehung.

- Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433009).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Mit kurzem Steigrohr G 3/4 aus Messing für Wandarmaturen.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

Ausführung ohne Armatur, als Komplettset zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrausen.