**Geschirrspülbrause-Garnitur weiß ohne Armatur mit kurzem Steigrohr**

Mit Auslaufventil und ausziehbarem Schwenkauslauf

Schlauch weiß und Handbrause mit Antikalk-Noppen

Artikelnummer: **435422**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur weiß ohne Armatur, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Auslaufventil mit ausziehbarem Schwenkauslauf L. 200-290 und Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433003).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Kurzes Steigrohr G 3/4 aus Messing für Wandarmaturen.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

Modell ohne Armatur, als Komplettset zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrause-Garnituren.