**Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne**

Hoher Einloch-Einhebelmischer mit Keramikkartusche

Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 305 L. 220

Artikelnummer: **2564T4**

Ausschreibungstext

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einloch-Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 305 L. 220.

Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.

Mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8.

Verstärkte Befestigungen durch 2 Edelstahlbolzen und Kontermuttern.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.