**Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP**

2 Bedienelemente

Hinterwandmontage

Artikelnummer: **741945**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Hinterwandmontage:

Laufzeit ~7 Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt L. 160 mm.

2 vandalengeschützte Bedienelemente für Hinterwandmontage, zuschneidbar.

Vandalengeschützter, starrer Auslauf für Hinterwandmontage.

Verdrehsicherung und Kontermutter.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe.

Für Wandstärken ≤ 147 mm.

30 Jahre Garantie.