**Duscharmatur TEMPOMIX 3**

Selbstschließend mit Einhandbedienung, Set 2/2

Unterputzmontage, Bediengriff aus Metall verchromt

Artikelnummer: **794218**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Mischbatterie für Dusche für Unterputzmontage mit besonders leichter Betätigung Set 2/2 (Fertigbauset):

Betätigungsplatte Metall verchromt 160 x 160 mm, vandalengeschützt.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Warmwasserbegrenzung (einstellbar durch Installateur).

Laufzeit ~30 Sekunden, einstellbar.

Besonders leichte Betätigung.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Zusammen mit wasserdichtem Unterputzkasten Art. 794BOX1 bestellen.