**Duschkombination TEMPOMIX 3**

Selbstschließend mit Einhandbedienung, Set 2/2

UP wasserdicht, Bediengriff aus Metall verchromt

Artikelnummer: **794219**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination für Unterputzmontage mit besonders leichter Betätigung, Set 2/2 (Fertigbauset):

Betätigungsplatte Metall verchromt 160 x 160 mm, vandalengeschützt.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Warmwasserbegrenzung (einstellbar durch Installateur).

Laufzeit ~30 Sekunden, einstellbar.

Besonders leichte Betätigung.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit wasserdichtem Unterputzkasten Art. 794BOX1 bestellen.