**Selbstschluss-Duschkombination SECURITHERM**

Mit Thermostat, selbstschließend, Set 2/2

Unterputzmontage, Brausekopf ROUND

Artikelnummer: **792219**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination mit Thermostat für Unterputzmontage, Set 2/2 (Fertigbauset):

Vandalengeschützte Abdeckplatte Edelstahl satiniert 195 x 220 mm.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM 3/4".

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Temperatur einstellbar von 32 bis 40 °C, voreingestellt auf 38 °C.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Verdeckte Befestigungen und Vorabsperrungen G 1/2B.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Bediengriff aus Bayblend® verchromt.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Unterputzkasten Art. 792BOX bestellen.